※コンクリートブロック塀の場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | 基　　準 | 点検結果 | |
| １ | 塀の高さ | 塀の高さは地盤から2.2m以下である | 適合 | 不適合 |
| ２ | 塀の厚さ | 塀の厚さは10cm以上である（塀の高さが２ｍ超2.2ｍ以下の場合は15cm以上） | 適合 | 不適合 |
| ３ | 鉄　　筋 | （不明な場合は＜不明＞を選択） | ＜不明＞ | |
| 塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている | 適合 | 不適合 |
| ４ | 控 え 壁 | （塀の高さが1.2m超の場合のみ） | ＜非該当＞ | |
| 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある | 適合 | 不適合 |
| ５ | 基　　礎 | （塀の高さが1.2m超の場合のみ） | ＜非該当＞ | |
| （不明な場合は＜不明＞を選択） | ＜不明＞ | |
| コンクリート造の基礎の丈は35cm以上あり、根入りの深さは30cm以上ある | 適合 | 不適合 |
| ６ | 亀裂・損傷・傾き・ぐらつき | 亀裂・損傷・傾き・ぐらつきはない | 適合 | 不適合 |
| ７ | 透かしブロックの多さ | （不明な場合は＜不明＞を選択） | ＜不明＞ | |
| 塀の中に、１列の半分近く（半分以上を含む）が透かしブロックである列はない | 適合 | 不適合 |